 (
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛАЗЕРТАГ»
ПАСПОРТ
Повязка «АЛЬФАТАГ 
АРЕНА
»
) (
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛАЗЕРТАГ»
ПАСПОРТ
Смоленск
)

 (
Уважаемый Покупатель!
ООО «ЛАЗЕРТАГ» приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность в том, что приобретённое изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Данный гарантийный талон действителен в течение 
24 месяцев
 со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.
)
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Назначение
Повязка «АЛЬФАТАГ 
АРЕНА
» является главным устройством системы «АЛЬФАТАГ 
АРЕНА
» и служит для обозначения зоны поражения игрока. Восемь датчиков обеспечивают прием сигнала с любого направления.
Технические характеристики
Масса
0,220 кг
Тип аккумулятора
Литий-полимерный 
2000 mAh
Тип зарядного устройства
USB Type-C
Время автономной работы
до 12 ч.
Комплект поставки
№ 
п
/
п
Наименование
Единица измерения
Количество
1.
Повязка «АЛЬФАТАГ 
АРЕНА
»
шт.
1
2.
Гигиеническая манжета
шт.
1
3
.
Паспорт изделия
шт.
1
       
)
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт:
www
.
laserwar
.
ru
Электронная почта:
help
@
laserwar
.
com
support
@
laserwar
.
com
Дата покупки:
 ______________
Телефон:
 
8-800-551-88-02
_____________________            
                                             М.П.                                       подпись
Серийный номер:  
Поставщик: ООО «Лазертаг»
Адрес: 214031
, г. Смоленск, ул. Попова, д. 40/2, пом.28
) (
Описание и работа
Устройство
Повязка «АЛЬФАТАГ 
АРЕНА
»
 представляет собой ленту из ткани с интегрированной электроникой. 
Восемь датчиков поражения обеспечивают прием сигнала с любого направления и исключают «слепые зоны».
Управляющие блоки расположены в боковых частях повязки. 
Изменение ТТХ игрового комплекта
Изменение 
тактико-технических характеристик для Повязки «АЛЬФАТАГ 
АРЕНА
» не предусмотрено.
 
 
Подготовка к работе
Повязка «АЛЬФАТАГ 
АРЕНА
» включается при помощи тактовой кнопки, расположенной на управляющем блоке. Перед началом игры убедитесь, что аккумулятор заряжен, а манжета надежно закреплена. 
Активация игрового комплекта происходит пультом (командой «Новая игра»), «Аптечкой»
 
или управляющей программой арены через 
Wi
-
Fi
 
соединение. После активации игровой комплект готов к использованию.
)
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Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт)
Дата
:__________________
Выполненные работы:
 _____________________________________________________________________
Печать сервисного центра
Дата
:__________________
Выполненные работы:
 _____________________________________________________________________
Печать сервисного центра
Дата
:__________________
Выполненные работы:
 _____________________________________________________________________
Печать сервисного центра
Дата
:__________________
Выполненные работы:
 _____________________________________________________________________
Печать сервисного центра
Дата
:__________________
Выполненные работы:
 _____________________________________________________________________
Печать сервисного центра
Дата
:__________________
Выполненные работы:
 _____________________________________________________________________
Печать сервисного центра
) (
Правила эксплуатации
При эксплуатации
 повязок следует обращать внимание на необходимость применения специальных гигиенических манжет, защищающих электронные компоненты от влаги. Если в процессе использования 
Повязка «АЛЬФАТАГ 
АРЕНА
»
 намокла, это может привести к выходу из строя электроники – повязку необходимо незамедлительно просушить.
Помимо этого, при эксплуатации повязок Вы можете столкнуться с механическими повреждениями крышек, защищающих датчики. В подобных случаях крышки необходимо заменять.
Хранить оборудование в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +18°С до +30°С и относительной влажности воздуха от 45 до 65
%
.
Хранить оборудование только в заряженном состоянии (при номинальном напряжении аккумулятора).
1.
 
Погодные условия.
 
Мы настоятельно не рекомендуем использовать оборудование в дождь и при температурах ниже -20°С. Избегайте попадания влаги внутрь датчиков. Если это произошло – прекратите эксплуатацию, просушите оборудование при комнатной температуре в течение не менее 2-х часов.
Ни в коем случае нельзя сразу ставить на подзарядку оборудование, использовавшееся при низких температурах. Необходимо дать прогреться электронике, высушить конденсат, возникающий при резкой смене погодных условий.
)
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Условия гарантии:
1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата покупки оборудования, подтверждённые сервисным центром.
2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя компании ООО «ЛАЗЕРТАГ», или её Официального Дилера.
3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:
- несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;
- механического повреждения;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- деятельности животных;
- несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);
- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.
4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.
) (
2. Аккумуляторы.
 
В качестве источника питания 
в повязке «АЛЬФАТАГ 
АРЕНА
» используется литий-полимерный аккумулятор емкостью 2000 mAh. Для зарядки используйте кабель USB Type-C и подходящий сетевой адаптер.
В первую очередь необходимо подключить зарядное устройство к девайсу, а затем – к сети.
Процесс подзарядки можно контролировать при помощи индикатора на зарядном устройстве. Если аккумулятор разряжен – светодиод горит красным цветом; по окончании процесса подзарядки цвет свечения меняется на зелёный.
Внимание! Подзаряжать повязку необходимо каждые две недели, 
а также сразу после эксплуатации под постоянным присмотром при температуре окружающей среды не ниже 0°С в течение не более 180 минут.
Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует надёжность эксплуатации индивидуального комплекта «
LASERWAR
» при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать индивидуальный комплект оборудования при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и оплаты доставки неисправного оборудования до 
г. 
Смоленска.
На элементы питания, динамики, ИК-модули гарантия составляет 14 ДНЕЙ. 
ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации элементов питания (зарядка несоответствующим типом зарядного устройства) гарантия на аккумуляторы не распространяется!
 
С полным техническим руководством по эксплуатации лазертаг-оборудования компании «
LASERWAR
» Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www
.
laserwar
.
ru
.
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