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Штурмовая винтовка АК-25 «Хищник» серии «АЛЬФАТАГ СПОРТ»
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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Смоленск





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Официальный сайт:


www.laserwar.ru





Электронная почта:


help@laserwar.com


� HYPERLINK "mailto:support@laserwar.com" �support@laserwar.com�		Дата покупки: ______________


�Телефон: 8-800-551-88-02


�


_____________________            


                                             М.П.                                       подпись





Версия оборудования:  


           


�
v.9 Smart RGB�
�
�
Призма�
�
�
v.10 X-GEN Wi-Fi                            �
�
�
Parallax�
�
�
v.11 ALPHATAG                    �
�
�
Фокус�
�
�
Фиджитал Спорт�
�
�
OLED                            �
�
�
Альфатаг Спорт�
�
�
Feedback�
�
�
�
�
�
�
�



Серийный номер:  �
�
�






Поставщик: ООО «Лазертаг»


Адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Попова, д. 40/2, пом.28























�








Уважаемый Покупатель!





ООО «ЛАЗЕРТАГ» приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность в том, что приобретённое изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».





Данный гарантийный талон действителен в течение 24 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.
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Назначение


Игровой комплект АК-25 «ХИЩНИК» (Альфатаг Спорт) – это светозвуковая винтовка, предназначенная для игры в лазертаг. 





Технические характеристики


Масса�
1 кг�
�
Длина �
70 см�
�
Тип аккумулятора�
Li+; 7,4 V; 3000 mAh�
�
Возможность установки дополнительного аккумулятора�
Опционально (при покупке) Li+; 7,4 V; 3000 mAh�
�
Тип зарядного устройства�
Светлячок или Li+�
�
Время автономной работы�
До 30 ч.�
�
Оптимальная дальность стрельбы �
250 м�
�
Программное обеспечение�
АЛЬФАТАГ-конфигуратор�
�



Комплект поставки


№ 


п/п�
Наименование�
Ед. измер.�
Количество�
�
1.�
Светозвуковая винтовка�
шт.�
1�
�
2.�
Паспорт изделия�
шт.�
1�
�



       











Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт)











Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
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Описание и работа


Устройство


Игровой лазертаг-комплект АК-25 «ХИЩНИК» (Альфатаг Спорт) состоит из двух частей – светозвуковой винтовки и повязки с датчиками поражения. 


Связь оружия с повязкой осуществляется при помощи технологии Bluetooth.


Устройство игрового комплекта представлено на схеме № 1.


Схема № 1             �


1 – оптическая система «Фокус».


2 – мушка.


3 – кнопка перезарядки.


4 – планка для установки доп. оборудования.


5 – целик.


6 – антивандальный замок для включения.


7 – тактическая рукоятка.


8 – гнездо питания.


9 – перезарядка на затвор (при выборе опции с затвором).


10 – мягкий защитный бампер 








Условия гарантии:


1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата покупки оборудования, подтверждённые сервисным центром.


2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя компании ООО «ЛАЗЕРТАГ», или её Официального Дилера.


3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:


- несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;


- механического повреждения;


- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;


- деятельности животных;


- несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;


- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;


- действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);


- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.


4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.
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Помимо этого, при эксплуатации повязок Вы можете столкнуться с механическими повреждениями крышечек, защищающих датчики. В подобных случаях крышечки необходимо заменять. Подзаряжать повязки необходимо сразу после игры в течение не более 80 минут зарядными устройствами Светлячок или Li+.


Хранить оборудование необходимо в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +18°С до +30°С и относительной влажности воздуха от 45 – 65%. 


Хранить оборудование только в заряженном состоянии (в идеале – при номинальном напряжении аккумулятора).





Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует надёжность эксплуатации индивидуального комплекта «LASERWAR» при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать индивидуальный комплект оборудования при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и оплаты доставки неисправного оборудования до г. Смоленска.


На элементы питания, динамики, ИК-модули гарантия составляет 14 ДНЕЙ. 


ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации элементов питания (зарядка несоответствующим типом зарядного устройства) гарантия на аккумуляторы не распространяется!





С полным техническим руководством по эксплуатации лазертаг-оборудования компании «ЛАЗЕРТАГ» Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.laserwar.ru.








Изменение ТТХ игрового комплекта


Изменение тактико-технических характеристик осуществляется при помощи единой программы настроек.


Контактные данные сотрудников компании доступны по ссылке:


laserwar.ru/contacts/


Telegram/WApp: +7 964-616-15-15
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Правила эксплуатации


1. Погодные условия. Мы настоятельно не рекомендуем использовать оборудование в дождь и при температурах ниже –20°С. Избегайте попадания влаги внутрь макета. Если это произошло – прекратите эксплуатацию, просушите оборудование при комнатной температуре в течение не менее 2-х часов. 


Ни в коем случае нельзя сразу ставить на подзарядку оборудование, использовавшееся при низких температурах. Необходимо дать прогреться электронике, высушить конденсат, возникающий при резкой смене погодных условий. 





2. Аккумуляторы. В качестве источника питания в игровом комплекте АK-25 «ХИЩНИК» используются литиевые аккумуляторы. Для их подзарядки необходимо использовать универсальное автоматическое зарядное устройство Li+. 


Процесс подзарядки можно контролировать при помощи специального индикатора. Если аккумулятор разряжен – светодиод горит красным цветом; по окончании процесса подзарядки цвет свечения меняется на зеленый.


Внимание! Подзаряжать ружья необходимо сразу после эксплуатации под постоянным присмотром при температуре окружающей среды не ниже 0°С в течение не более 2-х часов. 





3. Повязка. При эксплуатации повязок следует обращать внимание на необходимость применения специальных гигиенических манжет, защищающих электронные компоненты от влаги. Если в процессе использования повязка намокла, это может привести к выходу из строя электроники – повязку необходимо незамедлительно просушить. 





Подготовка к работе


Для активации игрового комплекта необходимо включить ружье и повязку. Они соединятся и войдут в режим «ожидания»: светодиоды повязки начнут часто моргать. Затем необходимо применить к игровому комплекту команду «Новая игра» с пульта дистанционного управления.





Устройство готово к использованию.
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