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Уважаемый покупатель!


ООО «Лазертаг» приветствует Вас и благодарит за то, что вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность что приобретённое Вами изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».


Данный гарантийный талон действителен в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.


Условия гарантии:


1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указаны серийный номер изделия и дата его покупки, подтверждённые сервисного центра.


2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя компании ООО «Лазертаг», или её Официального Дилера.


3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:


- несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;


- механического повреждения;


- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;


- деятельности животных;


- несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;


- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;


- действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);


- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.


4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.
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1. Описание


Игровое устройство «Арсенал 2.0» предназначено для полного пополнения виртуального боезапаса игрока. 


2. Область применения


Устройство предназначено для пополнения виртуального боезапаса игроков и используется при организации спортивных мероприятий, тактических тренировок, корпоративных и развлекательных мероприятий.


3. Комплект поставки


Игровое устройство «Арсенал 2.0»	- 1 шт.


Паспорт изделия	- 1 шт.


Ключ активации                                                                         - 2 шт. 





4. Основные технические данные


Длина, см�
30�
�
Ширина, см�
30�
�
Высота, см�
8�
�
Ёмкость аккумулятора�
7,4 В; 3000 мА·ч.�
�
Тип зарядного устройства�
Smart Li+, «Паук»�
�
Количество ИК излучателей, шт.�
3�
�
Масса, кг�
1�
�
Время автономной работы�
48 ч�
�



5. Устройство


Изделие изготовлено в пластиковом корпусе черного цвета с контрастными жёлтыми элементами.


Основной корпус представляет собой треугольную конструкцию, в которой установлены аккумулятор, электронные компоненты, три ИК-излучателя, центральная кнопка управления и элементы крепления.





Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт)











Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
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6. Техническое обслуживание


Для нормальной работы устройства необходимо бережно относиться ко всем его элементам. Избегать загрязнения и повреждения корпуса и ИК-излучателей. Не допускать попадания влаги внутрь корпуса. Своевременно заряжать аккумулятор. Подзарядка устройства осуществляется с помощью совместимого зарядного устройства через специальный разъём. 





7. Инструкция по применению


«Арсенал 2.0» включается с помощью ключа. Устройство работает в фиксированном режиме Full Ammo, поэтому выбор игрового режима не требуется. После нажатия центральной кнопки устройство передаёт команду полного пополнения виртуального боезапаса игрока.





8. Крепление на стену


«Лазарет» можно установить на горизонтальной поверхности или закрепить на стене. Для крепления на стену используются стандартные саморезы, подобранные с учётом материала и состояния стены. Межосевое расстояние между соседними отверстиями составляет 207,85 мм. Расстояние от центра верхнего отверстия до линии, соединяющей центры нижних отверстий, – 180 мм. Диаметр отверстия – 9мм.


Для крепления рекомендуется использовать саморезы со шляпкой диаметром 8 мм совместно с шайбами подходящего диаметра.





9. Изменение ТТХ игрового устройства «Арсенал 2.0»


Изменение ТТХ для данного устройства не предусмотрено.





10. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует надёжность эксплуатации индивидуального устройства «LASERWAR» при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Техническая поддержка осуществляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать индивидуальный комплект оборудования при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и оплаты доставки неисправного оборудования до г. Смоленск.





На элементы питания, динамики, ИК-модули гарантия 14 ДНЕЙ. Данные комплектующие являются расходными материалами. 





ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации элементов питания (зарядка несоответствующим типом зарядного устройства) гарантия на аккумуляторы не распространяется!





Правила эксплуатации оборудования


1. Погодные условия. В процессе производства оборудование тестируется на работоспособность при различных погодных условиях. Несмотря на это, мы настоятельно не рекомендуем использовать оборудование в дождь и при температурах ниже -20°С. 


Что нужно знать при эксплуатации игровых комплектов при неблагоприятных погодных условиях?


Самое главное – избегайте попадания влаги внутрь устройства. Если это произошло – прекратите эксплуатацию, просушите оборудование при комнатной температуре в течение не менее 2-х часов.





2. Источник питания. В качестве источника питания в игровом устройстве «Арсенал 2.0» используются литиевые аккумуляторы. 





Для зарядки аккумуляторов необходимо использовать зарядное устройство «Smart Li+».


Заряжать только под присмотром, не более 3 часов.





Хранить оборудование необходимо в хорошо проветриваемом помещении при температуре от + 18°С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 – 65%.
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