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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Официальный сайт:


www.laserwar.ru





Электронная почта:


help@laserwar.com


� HYPERLINK "mailto:support@laserwar.com" �support@laserwar.com�		Дата покупки: ______________


�Телефон: 8-800-551-88-02


�


_____________________            


                                             М.П.                                       подпись





Версия оборудования:  


           


�
v.9 Smart RGB�
�
�
Призма�
�
�
v.10 X-GEN Wi-Fi                            �
�
�
Parallax�
�
�
v.11 ALPHATAG                    �
�
�
Фокус�
�
�
�
�
�
OLED                            �
�
�
�
�
�
Feedback�
�



Серийный номер:  �
�
�






Поставщик: ООО «Лазертаг»


Адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Попова, д. 40/2, пом. 28




















�





Уважаемый Покупатель!





ООО «ЛАЗЕРТАГ» приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность в том, что приобретённое изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».


Данный гарантийный талон действителен в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.
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Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт)











Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�


















Назначение


Игровой комплект АКС-74У «СОКОЛ» серии «PRACTICAL» — это светозвуковая винтовка, предназначенная для игры в лазертаг. 





Технические характеристики


Масса�
2,5 кг�
�
Длина (сложенный / откинутый приклад)�
62 см / 86 см�
�
Тип аккумулятора�
Li-ion со встроенной защитой; напряжение — 


7,4 В; ёмкость — 3000 мА·ч�
�
Тип зарядного устройства�
Автоматическое, Li+ �
�
Время автономной работы�
До 30 ч.�
�
Оптимальная дальность стрельбы �
200 м�
�
Программное обеспечение�
LASERTAG-конфигуратор�
�



Комплект поставки


№ 


п/п�
Наименование�
Единица измерения�
Количество�
�
1.�
Светозвуковая винтовка�
шт.�
1�
�
2.�
Паспорт изделия�
шт.�
1�
�
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Условия гарантии:





1. Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата покупки оборудования, подтверждённая сервисным центром.


2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя ООО «ЛАЗЕРТАГ» или его официального дилера.


3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки изделия возникли вследствие:


- несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;


- механического повреждения;


- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;


- деятельности животных;


- несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;


- использования изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;


- действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);


- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.


4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.











Описание и работа


Устройство


Игровой лазертаг-комплект АКС-74У «СОКОЛ» серии «PRACTICAL» состоит из двух частей – светозвуковой винтовки и повязки с датчиками поражения. 


Связь винтовки с повязкой осуществляется при помощи технологии Bluetooth.


Устройство игрового комплекта АКС-74У «СОКОЛ» серии «PRACTICAL» представлено на схеме № 1.


Схема № 1





        �








1 – оптическая система.


2 – кнопка перезарядки.


3 – планка для установки прицела.


4 – складной приклад.


5 – кнопка включения.


6 – гнездо питания.
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Помимо этого, при эксплуатации повязок Вы можете столкнуться с механическими повреждениями крышечек, защищающих датчики. В подобных случаях крышечки необходимо заменять. Подзаряжать повязки необходимо сразу после игры в течение не более 80 минут.


Хранить оборудование необходимо в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +18 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 65 %. 


Хранить оборудование необходимо только в заряженном состоянии (в идеале – при номинальном напряжении аккумулятора).





Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует надёжность эксплуатации индивидуального комплекта «LASERWAR» при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать индивидуальный комплект оборудования при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и оплаты доставки неисправного оборудования до г. Смоленска.


На элементы питания, динамики, ИК-модули гарантия составляет 14 ДНЕЙ. 


ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации элементов питания (зарядка несоответствующим типом зарядного устройства) гарантия на аккумуляторы не распространяется!





С полным техническим руководством по эксплуатации лазертаг-оборудования компании «LASERWAR» Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.laserwar.ru.








Изменение ТТХ игрового комплекта


Изменение тактико-технических характеристик в онлайн-режиме осуществляется при помощи единых программ настроек:


LASERTAG-конфигуратор (4–9-е поколения);


онлайн-конфигуратор X-GEN (10-е поколение);


ALPHATAG-конфигуратор (11-е поколение);


Приложение «Дикий Запад».





Софт доступен для ПК, для смартфонов и планшетов.





Ознакомиться с функционалом приложений и скачать их можно на официальном сайте:





� HYPERLINK "https://laserwar.ru/software/" ��https://laserwar.ru/software/�





Для обновления прошивки оборудования до последней версии достаточно скачать файл прошивки и при помощи конфигуратора загрузить её в устройство.





Актуальные прошивки доступны на официальном сайте:


� HYPERLINK "https://laserwar.ru/firmware-for-hardware/" �https://laserwar.ru/firmware-for-hardware/�


� HYPERLINK "https://alphatag.ru/download/" �https://alphatag.ru/download/�





Также актуальные версии прошивок автоматически подгружаются вместе с обновлениями программы-конфигуратора.


Контакты сервисного центра:


8 964 616-15-15


help@laserwar.com
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Подготовка к работе


Для активации игрового комплекта АКС-74У «СОКОЛ» серии «PRACTICAL» необходимо включить винтовку и повязку. Они соединятся и войдут в режим ожидания — светодиоды повязки начнут часто мигать. Затем необходимо применить к игровому комплекту команду «Новая игра» с пульта дистанционного управления.


Устройство готово к использованию.








Правила эксплуатации


1. Погодные условия. Мы настоятельно не рекомендуем использовать оборудование в дождь и при температурах ниже −20 °С. 


Избегайте попадания влаги внутрь винтовки. Если это произошло – прекратите эксплуатацию, просушите оборудование при комнатной температуре в течение не менее 2 часов.


Ни в коем случае нельзя сразу ставить на подзарядку оборудование, использовавшееся при низких температурах. Необходимо дать прогреться электронике, высушить конденсат, возникающий при резкой смене погодных условий. 


2. Аккумуляторы. В качестве источника питания в игровом комплекте АКС-74У «СОКОЛ» серии «PRACTICAL» используются литиевые аккумуляторы. Для их подзарядки необходимо использовать только универсальное автоматическое зарядное устройство Li+. 


В первую очередь необходимо подключить зарядное устройство к винтовке, а затем – к сети.


Процесс подзарядки можно контролировать при помощи специального индикатора. Если аккумулятор разряжен – светодиод горит красным цветом; по окончании процесса подзарядки цвет свечения меняется на зеленый.


Внимание! Подзаряжать винтовки необходимо сразу после эксплуатации под постоянным присмотром при температуре окружающей среды не ниже 0 °С в течение не более 2 часов. 


3. Повязка. При эксплуатации повязок следует обращать внимание на   необходимость применения специальных гигиенических манжет, защищающих электронные компоненты от влаги. Если в процессе использования повязка намокла, это может привести к выходу из строя электроники — повязку необходимо незамедлительно просушить. 
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