
	LASERWAR  |  документы для закупки по 44-ФЗ
	Рабочий шаблон


Рабочая техническая спецификация
На поставку комплекта оборудования для проведения игр в лазертаг
	Перед использованием
Удалите ненужные строки, заполните поля и проверьте каждое требование. Совокупность характеристик не должна необоснованно ограничивать конкуренцию. Значения должны быть связаны с реальной потребностью и проверяться при приемке.


1. Общая информация
	Наименование объекта закупки
	Поставка комплекта оборудования для проведения игр в лазертаг


	Заказчик
	[Полное наименование]


	ОКПД2
	[Определяется заказчиком после проверки актуального классификатора]


	Позиция КТРУ
	[Указать при наличии и обязательности применения]


	Количество комплектов
	[ ]


	Адрес поставки
	[ ]


	Срок поставки
	[ ]


2. Назначение оборудования
Оборудование предназначено для проведения командных игр, учебных, спортивных и/или военно-патриотических мероприятий с одновременным участием не менее [___] человек в условиях [помещения / открытой площадки / смешанного использования].
Поставляемые элементы должны образовывать единую совместимую систему и обеспечивать проведение мероприятия сразу после поставки, настройки и приемки без приобретения заказчиком обязательных дополнительных устройств, если они прямо не исключены из состава закупки.
3. Состав и комплектность поставки
	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед.
	Обязательные функции / комплектность
	Способ проверки

	1
	Игровое устройство
	[ ]
	шт.
	Регистрация игрового взаимодействия; изменение настроек; работа с датчиком поражения
	Включение, тестовые попадания, изменение параметров

	2
	Датчик поражения / головная повязка
	[ ]
	шт.
	Регистрация попаданий; световая и/или звуковая индикация; регулируемое крепление
	Тест совместно с игровым устройством

	3
	Зарядная станция / устройства зарядки
	[ ]
	компл.
	Одновременная или последовательная зарядка всего комплекта в установленный срок
	Подключение, индикация зарядки

	4
	Устройство централизованного управления
	[ ]
	шт.
	Создание команд, изменение параметров, запуск/остановка игры, просмотр состояния
	Функциональный запуск и настройка

	5
	Программное обеспечение
	1
	компл.
	Работа с поставляемым оборудованием; без скрытых обязательных платежей
	Установка/запуск, демонстрация функций

	6
	Средство связи / маршрутизатор
	[ ]
	шт.
	Если требуется для штатной работы системы
	Подключение всего комплекта

	7
	Дополнительные игровые устройства
	[ ]
	шт.
	[База / контрольная точка / аптечка / электронный флаг]
	Запуск выбранного сценария

	8
	Кейс / сумка для хранения
	[ ]
	шт.
	Размещение и защита оборудования при хранении и перевозке
	Визуальная проверка вместимости

	9
	Кабели, блоки питания, крепления
	1
	компл.
	Все необходимое для зарядки, соединения и эксплуатации
	Сверка и подключение

	10
	Документация
	1
	компл.
	Руководство по эксплуатации, гарантийные документы, документы о соответствии при обязательности
	Сверка перечня документов


4. Функциональные и технические характеристики
	№
	Показатель
	Требование заказчика
	Вид показателя
	Способ проверки

	1
	Количество одновременно работающих игровых устройств
	Не менее [___]
	Минимальное
	Одновременное включение и тест

	2
	Количество команд
	Не менее [___]
	Минимальное
	Настройка в системе управления

	3
	Дальность игрового взаимодействия
	Не менее [___] м в условиях [указать]
	Минимальное
	Проверка на контрольной дистанции

	4
	Время автономной работы игрового устройства
	Не менее [___] часов
	Минимальное
	По документации и/или контрольной эксплуатации

	5
	Время автономной работы датчика
	Не менее [___] часов
	Минимальное
	По документации и/или контрольной эксплуатации

	6
	Время полной зарядки
	Не более [___] часов
	Максимальное
	По документации / контрольной зарядке

	7
	Индикация состояния
	Световая и/или звуковая; отображение [перечень]
	Неизменяемое
	Визуальная и функциональная проверка

	8
	Централизованная настройка
	Поддерживается для не менее [___] устройств
	Минимальное
	Изменение настроек нескольких устройств

	9
	Работа без постоянного доступа к интернету
	[Требуется / не требуется]
	Неизменяемое
	Запуск в автономной локальной сети

	10
	Температура эксплуатации
	От [___] °C до [___] °C
	Диапазон
	По документации изготовителя

	11
	Масса игрового устройства
	Не более [___] кг
	Максимальное
	Взвешивание / документация

	12
	Материал и исполнение корпуса
	[Объективно описать требование]
	Неизменяемое
	Визуальная проверка / документация


5. Управление и программное обеспечение
создание и изменение команд;
изменение количества игровых жизней, продолжительности игры и иных выбранных параметров;
централизованный запуск и завершение игры;
контроль состояния подключенных устройств;
просмотр результатов и/или статистики, если это необходимо заказчику;
сохранение настроек и повторное использование сценариев;
работа на [планшете / смартфоне / компьютере / специальном пульте];
предоставление лицензии на срок [бессрочно / не менее ___ месяцев];
отсутствие обязательных платежей, не включенных в цену контракта.
6. Совместимость
Все игровые устройства, датчики поражения, средства управления, зарядные устройства, программное обеспечение и дополнительные игровые устройства должны быть взаимно совместимы и функционировать в составе единой системы.
Если закупка проводится для расширения имеющегося комплекта, заказчик заполняет раздел ниже и прикладывает обоснование необходимости совместимости:
	Имеющееся оборудование
	[Наименование, модель, версия, количество]


	Требуемое взаимодействие
	[Какие функции должны работать совместно]


	Обоснование
	[Почему использование несовместимого товара не позволяет решить задачу]


7. Требования к поставке и вводу в эксплуатацию
товар новый, не бывший в эксплуатации, без повреждений и следов использования;
упаковка обеспечивает сохранность при транспортировке и хранении;
доставка и разгрузка выполняются силами и за счет поставщика;
поставщик передает полный комплект кабелей, блоков питания и принадлежностей;
проводится настройка и функциональная проверка всего комплекта;
при необходимости проводится инструктаж не менее [___] представителей заказчика продолжительностью не менее [___] минут/часов;
результат инструктажа: представители заказчика умеют заряжать, настраивать, запускать и завершать игру, а также выполнять базовую диагностику.
8. Документы, передаваемые с товаром
универсальный передаточный документ или товарная накладная;
документ о приемке в установленной форме;
руководство по эксплуатации на русском языке;
паспорт / формуляр изделия при наличии;
гарантийный документ;
перечень серийных или идентификационных номеров при их наличии;
документы о соответствии, если их наличие обязательно для конкретного товара;
документы о стране происхождения в случаях, установленных законодательством и условиями закупки;
инструкция по установке и настройке программного обеспечения.
9. Гарантийные требования
	Гарантийный срок
	Не менее [___] месяцев с даты подписания документа о приемке


	Срок реакции на обращение
	Не более [___] рабочих дней


	Срок ремонта / замены
	Не более [___] календарных дней


	Доставка в гарантийный ремонт
	[За счет поставщика / иной порядок]


	Подменное оборудование
	[Требуется / не требуется; условия]


10. Порядок приемки и функционального тестирования
Сверка количества, наименований, комплектности и идентификационных номеров.
Внешний осмотр корпусов, креплений, кабелей, разъемов и зарядных устройств.
Включение всех игровых устройств и датчиков.
Настройка не менее [___] команд и изменение основных параметров.
Проверка регистрации попаданий между всеми типами поставленных устройств.
Проверка централизованного запуска и завершения игры.
Проверка зарядки оборудования и индикации зарядных устройств.
Проверка работы программного обеспечения и соединения всего комплекта.
Запуск не менее одного стандартного и одного дополнительного сценария, если дополнительные устройства входят в поставку.
Проведение тестовой игры продолжительностью не менее [___] минут с одновременным участием не менее [___] устройств.
	Критерий результата
Поставка считается соответствующей требованиям, если все позиции переданы в установленном количестве, документы представлены, оборудование не имеет повреждений и весь комплект успешно прошел предусмотренную функциональную проверку.


11. Разделы, заполняемые заказчиком перед размещением закупки
	Проверяемый вопрос
	Решение заказчика
	Отметка

	Выбран и проверен ОКПД2
	[Заполнить]
	☐

	Проверена позиция КТРУ и обязательность ее применения
	[Заполнить]
	☐

	Проверено применение Постановления № 1875
	[Заполнить]
	☐

	Определены документы о стране происхождения
	[Заполнить]
	☐

	Проверена обязательность документов о соответствии
	[Заполнить]
	☐

	Проверена измеримость каждого показателя
	[Заполнить]
	☐

	Исключены необоснованные фирменные характеристики
	[Заполнить]
	☐

	Согласован порядок приемочных испытаний
	[Заполнить]
	☐



	Информационный материал. Требует адаптации и проверки актуальности законодательства.
	






